1. 컴퓨터의 세대별 특징

제 1 세대 - 진공관, 릴레이 사용, 대형이고 전력소모가 많다.

제 2 세대 - 트랜지스터 사용, 소형화 신뢰도 향상

제 3 세대 - IC 사용, 소형화, 기억용량증가, 신속화

제 4 세대 - LSI, VLSI 사용, 극소형화, 대용량, 가격저렴

제 5 세대 - VLSI, GLSI 사용, 초미니화, 초대용량화, 초고속화

2. 컴퓨터 시스템의 하드웨어 구성

① 입력장치-문자나 기호, 영상, 소리 등 각종 입력을

전기적 신호로 변환시켜주는 장치

② 중앙처리장치-제어장치, 연산장치, 레지스터로 구성

-기호, 문자, 수치에 대한 연산을 수행한다.

③ 주기억장치-프로그램 명령과 처리되는 자료를 저장

-RAM(휘발성), ROM, PROM, EPROM 등이 있다.

④ 보조기억장치-주기억장치를 보조,

하드디스크, 자기 테이프 등이 있다.

⑤ 출력장치-컴퓨터가 처리한 데이터를 필요한 형태로 출력하는 장치

3. 2진-8진 변환, 2진-16진 변환

□2→8진 변환 : 2진수를 LSB에서부터 세 자리 씩 끊어 8진수로 변환한다.

□8→2진 변환 : 8진수의 각 자리 수를 3bit 2진수로 변환한다.

□2→16진 변환 : 2진수를 LSB에서부터 네 자리 씩 끊어 16진수로 변환한다.

□16→2진 변환 : 16진수의 각 자리 수를 4bit 2진수로 변환한다.

4. 뺄셈

□ 1‘s 의 뺄셈 ① 감수의 1‘s를 구하여 더한다. ② 캐리가 생기면 끝자리에 더한다. ③ 캐리가 없으면 1's를 구해 -를 붙인다.	□ 2‘s 의 뺄셈 ① 감수의 2‘s를 구하여 더한다. ② 캐리가 생기면 무시한다. ③ 캐리가 없으면 2's를 구해 -를 붙인다.

5. 8421코드의 홀수 패리티를 구하는 회로를 설계하시오.

	a b (8)(4)	c d (2)(1)	홀수 패리티(Y)
0	0 0	0 0	1
1	0 0	0 1	0
2	0 0	1 0	0
3	0 0	1 1	1
4	0 1	0 0	0
5	0 1	0 1	1
6	0 1	1 0	1
7	0 1	1 1	0
8	1 0	0 0	0
9	1 0	0 1	1

ab cd	a'b' (0 0)	a'b (0 1)	a b (1 1)	a b' (1 0)
c'd' (0 0)	1	0	x	0
c'd (0 1)	0	1	x	1
c d (1 1)	1	0	x	x
c d' (1 0)	0	1	x	x

1

①

②

③

④

⑤

Y= ① ad + ② b'cd + ③ bc'd + ④ bcd' + ⑤ a'b'c'd'

Y=(Y')'={(ad + b'cd + bc'd + bcd' + a'b'c'd')'}'

=

=  (드모르간의 정리)