1. 회선교환방식

① 회선설립(물리적 연결) ⇒ ② 데이터 전송 ⇒ ③ 회선해제

ENQ(질의)/ACK(응답) 방식

A      ①     ②      ③      B

①

②

③

ACK(승락신호)

data 전송

ACK(전송완료)

EOT(회선해제)

특징 - 일단 연결되면 독점, 실시간 대용량 전송가능, 우회 불가능

- 연결되면 전송 data가 없어도 선로사용, 선로낭비

- 음성전화서비스

2. 패킷교환방식

① 패킷 - 일정한 크기(64K) 이하로 분할된 user data와 목적지 도달을 위한 제어정보가 포함된

data 블록

② 가상회선 - 회선을 가상하여 경로 설정 후 사용하지 않을 때 보내는 방식

전송이 종료되면 가상회선은 소멸된다.

데이터 그램 - 패킷단위로 그때 그때 길을 찾을 수 있는 제어정보가 포함된 독립적인 패킷방식

③ 교환노드는 패킷을 수신하면 저장 후 지연상황이 종료되면 전송한다.

Store and Forward 방식

④ 수신자는 수신 data의 재조립과정이 필요하다.

⑤ 특징

패킷전송지연때문에 다량의 데이터전송에 부적합

패킷에 제어정보가 추가되어 패킷별 오버헤드 발생

회선 이용률이 높고, 오류제어가 가능하다.

3. 통신망 토폴로지

① 스타형	- 중앙노드에서 전체관리 - 제어간편, 네트워크 구현용이 - 중앙노드 고장 시 전체불통
② 스타형	- 원형연결, 한방향으로만 진행 - 노드사이 연결이 최소 - 주로 토큰 링 방식
③ 버스형	- 모든 노드가 하나의 회선에 연결되어 있다. - Lan(이더넷)에 주로 사용 - 회선비용이 싸다 - 스테이션이 고장 시에도 전체 회선은 동작 - 양방향 데이터 전송 - 모든 노드에서 수신가능 - 각 노드가 데이터 확인 및 전송책임을 진다.
④ 망형	- 다른 경로로 전송할 수 있어 신뢰성 가장 우수 - 회선비용이 비싸다.
⑤ 트리형	- 하나의 노드에 여러 개의 노드가 연결되어 있는 형태 - 계층형, 양방향 전송 - 회선수 절약, 통신선로가 짧다. - 상위 고장 시 하위 불통

4. OSI 7-Layer

5. Data Link Layer

① CSMA/CD(경쟁방식-다중점방식)

A B	① 회선검사 ② 아무도 안쓰면 data를 보낸다. ③ 충돌하면 전송을 포기하고 재전송 ④ Jam 신호를 모두에게 보내고 일정시간 후 재시도 ⑤ 이더넷에 주로 사용

② 토큰링 방식

	① 토큰이 돌고 있다. ② 토큰을 가져간다. ③ data가 돌아오면 토큰을 놓고 free 토큰으로 만든다. ④ 경쟁이 아니고 권한을 준다.

③ Poll/Select 방식

B에서 C로 전송할 때

A

B

C

메인	Poll(보낼거 있니?) NACK(아니 없어)	A

메인	Poll(보낼거 있니?) ACK(웅~C한테 보낼 data받어)	B

메인	Select(B가 너 주래 받을래?) ACK(웅~알았어 보내) 데이터 전송 ACK(다바다따~)	C

④ interrupt 인터럽트 방식

B에서 C로 전송할 때

B	Poll(보낼거 있어 잠깐만~!) ACK(짜식 급했군 보내~) 데이터 전송	메인

메인	Select(B가 너 주래 받을래?) ACK(웅~알았어 보내) 데이터 전송 ACK(다바다따~)	C

6. IP주소, Class, DNS

- IP address - 네트워크에 포함된 컴퓨터의 주소를 숫자로 나타내는 방법

	IP address(2진수) 32bit
비트배정	8	8	8	8
	↓	↓	↓	↓
IP주소	203	252	16	7
DNS서버	↓	↓	↓	↓
domain	www	yahoo	co	kr
	서비스종류	이름	기관	국가

- 도메인 네임시스템 : 숫자로 된 IP주소를 호스트.기관이름.기관성격.최상위도메인으로 나타낸다.

- KRNIC : 우리나라의 도메인은 KRNIC에서 관리한다.

- NIC : 전세계 도메인을 관리한다.

- 일반도메인

① gTLD - 누구나 등록가능한 도메인

.COM : 영리목적의 기관

.Net : 네트워크 관련괴관

.Org : 비영리 기관

.Edu : 교육기관

② sTLD - 미국의 특정기관

.Gov : 미국 정부기관

.Mil : 미국 군사기관

③ iTLD - 국제기구 : INT - 국제적 기구

④ 기관의 이름.2차도메인.최상위도메인.국가도메인

2차도메인 : 정부(go), 상업기관(co), 네트워크관련(ne), 교육(ac), 비영리(or), 개인(ne)

⑤ 기관의 이름.일반최상위도메인.기관의종류

: Network 영역

: Host 영역

A	0	7	8	8	8	1:3 네트워크:1~126

B	1	0	6	8	8	8	2:2 네트워크:128~191

C	1	1	0	5	8	8	8	3:1 네트워크:192~223

D	1	1	1	0	멀티캐스트용 주소 28	224~239

E						예비용 주소 27	240~255

7. 넷 마스크(서브 넷, 슈퍼 넷)

넷 마스크 주소 : Network용 주소는 모두 “1”로, Host용 주소는 모두 “0" 으로

① 서브 넷(네트워크 주소 확장)

사용할 컴퓨터 수가 100대일 경우

27>100 이므로 호스트 주소 7 bit 배당 나머지 1 bit를 네트워크 주소로 확장

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
255								255								255								0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
255								255								255								128

서브 넷 아이디가 1 자리이므로 하나의 네트워크가 2개로 나누어진다.

② 슈퍼 넷(호스트 주소 확장)

사용할 컴퓨터 수가 300대일 경우

28<300 이므로 호스트 주소 8 bit + 1 bit를 Host 주소로 확장

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
255								255								255								0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255								255								254								0